
(module QFN50P300X300X100-17N (layer F.Cu) (tedit 62850745)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -0.165 -3.24 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value QFN50P300X300X100-17N (at 9.995 3.24 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 5 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -0.75 1.435 90.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -0.25 1.435 90.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 0.25 1.435 90.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 0.75 1.435 90.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 0.75 -1.435 90.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 0.25 -1.435 90.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -0.25 -1.435 90.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -0.75 -1.435 90.0) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 1 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.435 -0.75) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.435 -0.25) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.435 0.25) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at -1.435 0.75) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.435 0.75) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.435 0.25) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.435 -0.25) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd roundrect (roundrect_rratio 0.03) (at 1.435 -0.75) (size 0.86 0.26) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at 0.0 0.0) (size 1.68 1.68) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 0.0 0.0) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 19 thru_hole circle (at -0.58 -0.58) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 20 thru_hole circle (at 0.58 -0.58) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 22 thru_hole circle (at 0.58 0.58) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (pad 21 thru_hole circle (at -0.58 0.58) (size 0.4 0.4) (drill 0.2) (layers *.Cu))
  (fp_poly
    (pts
      (xy -0.53 -0.53)
      (xy 0.53 -0.53)
      (xy 0.53 0.53)
      (xy -0.53 0.53)
    ) (layer F.Paste) (width 0.01)
  )
  (fp_circle (center -2.475 -0.95) (end -2.375 -0.95) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -2.475 -0.95) (end -2.375 -0.95) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end -1.5 1.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end 1.5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -1.5 -1.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end 1.2 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.2 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -1.2 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.2 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.5 1.5) (end 1.5 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 1.5 -1.5) (end 1.5 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.5 1.5) (end -1.5 1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.5 -1.2) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -2.115 2.115) (end 2.115 2.115) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.115 -2.115) (end 2.115 -2.115) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -2.115 2.115) (end -2.115 -2.115) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 2.115 2.115) (end 2.115 -2.115) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
)