# Capteur de CO2
Un capteur de CO2 solaire basé sur le capteur [SCD4x](https://sensirion.com/products/catalog/SCD41/) et l'[ESP32-C3(ESP32-C3-WROOM-02)](https://www.espressif.com/en/products/modules/esp-wroom-32/)

## Fonctionnalités : 
- Mesure environnementale de CO2, humidité et température
- Précision@plage de mesure :
	- CO2 : ±40ppm @ 400 - 5000ppm
	- Température : 0.8°C @ -10 - 60°C
	- Humiditée : 6% @ 0 - 95%
- Interface Bluetooth Classic, BLE et Wifi
- Controlleur MPPT (alimentation solaire/TEG)
- Controlleur de charge (li-ion/supercondensateur)
- Mesure de la puissance récupérée et consommée en temps réél
- Basse consommation, prévu pour être alimenté par une petit panneau solaire 300mW
- Trois leds de notifications
- Une entrée d'interface utilisateur physique

## Fonctionnalités testées :
- [ ] Alimentation
	- [X] Convertisseur DC-DC
	- [X] Controlleur MPPT
	- [X] Charge de la batterie
	- [ ] Protection de batterie
- [ ] µC
	- [X] Connection USB
	- [ ] JTAG/UART
	- [X] Connection bus I2C
		- [X] SCD4X
		- [X] MMC5603
	- [X] LEDs
	- [X] ADC batterie
	- [X] Crystal RTC externe 32KHz
	- [ ] Bouton entrée
	- [ ] Mesure du courant
		- [X] Lecture des valeurs brut de champ
		- [ ] Calibration/conversion en puissance

## Logiciel
Pour la partie logiciel du projet voir [CO2-software](https://gitlab.univ-nantes.fr/E208835U/co2-software)
